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ASD MASHGROUP

ДВОВАЛЬНІ БЕТОНОЗМІШУВАЧІ
Сучасні двовальні рішення з високою якістю замішування


















Серія TSM
Для виробництва готових сумішей, РЦБ та спеціальних бетонів 
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	Інтелектуальний контроль двовального бетонозмішувача

	Опційно можливе встановлення датчиків для збору даних про стан змішувача, які обробляються системою керування. 
Це забезпечує інтелектуальний процес змішуванняСистема змішування
Інтенсивний 3D-рух забезпечує абсолютну гомогенність суміші. Лопатки зі зносостійкого сплаву гарантують тривалий ресурс роботи
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Автоматична система змащення
Централізована станція з таймером, яка автоматично подає мастило на ущільнення валів та підшипники

[image: ][image: ][image: ]Надійна трансмісія
Синхронізовані планетарні редуктори (до 2 м³) або потужні 4-ступінчасті циліндричні (понад 2 м³) для стабільної роботи при пікових навантаженнях.
Корпус змішувача
Зварна конструкція з товстолистової сталі, посилена профілями, що забезпечує високу жорсткості


[image: ][image: ][image: ]Тепловий захист двигунів
Вбудовані термодатчики надійно захищають приводи від перегріву під час тривалих пікових навантажень.
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TSM 750/TSM1000
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Найменування / Опція
TSM-750
TSM-1000
Базова комплектація змішувача
(включає автоматичну систему змащення Lincoln)
[ Ціна ]
[ Ціна ]
Опційне обладнання
Індивідуальна верхня кришка (під дозатори замовника)
По запиту
Скіповий підйомник (з лебідкою та напрямними)
По запиту
Датчик вологості
По запиту
Система промивання високого тиску
По запиту
Датчик температури суміші
По запиту
Спеціальна футеровка (HARDOX)
По запиту
Пульт керування
По запиту

Технічні характеристики двовальних змішувачів серії TSM 750/1000
Параметр
Одиниця вим.
TSM-750
TSM-1000
Основні параметри продуктивності
Об'єм виходу готового бетону 
л
750
1000
Продуктивність по готовому бетону, до
м³/год
42
60
Об’єм завантаження (сухі компоненти)
л
1125
1500
Час перемішування (стандартний бетон)
сек
30
Конструктивні та зносостійкі елементи
Максимальний розмір фракції заповнювача
мм
70
Загальна кількість лопаток 
шт
12
16
Частота обертання валів
об/хв
28,8
28,8
Електропривід та трансмісія
Потужність електродвигуна
кВт
30
37
Робочий тиск у пневмоциліндрі
кг/см²
6 (0.6 МПа)
Габаритні та вагові параметри
А 
мм
1250
1650
Маса змішувача (без кришки), бл.
кг
4300
4700



	Товариство з обмеженою відповідальністю
«АСД МАШГРУП»
вул. Байди Вишневецького, буд. 38, офіс 17, м. Черкаси, Черкаської обл., 18001, Україна
тел.: +38(063) 623-20-03
ЄДРПОУ 45411784, ІПН 454117823011
sales@asdmixmash.com
www.asdmixmash.com
	[image: ]
	Limited Liability
Company
«ASD MASHGROUP»
Baidy Vyshnevets'koho St, 38/17, Cherkasy, Cherkasy Obl, , 18001, Ukraine
tel.: +38(063) 623-20-03
EGRPO 45411784, INN 454117823011
sales@asdmixmash.com
www.asdmixmash.com



[image: ]TSM 1250/TSM1500


[image: C:\Users\union\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO чб.png]

Технічні характеристики двовальних змішувачів серії TSM 1250/1500
Параметр
Одиниця вим.
TSM-1250
TSM-1500
Основні параметри продуктивності
Об'єм виходу готового бетону 
л
1250
1500
Продуктивність по готовому бетону, до
м³/год
80
90
Об’єм завантаження (сухі компоненти)
л
1875
2250
Час перемішування (стандартний бетон)
сек
30
Конструктивні та зносостійкі елементи
Максимальний розмір фракції заповнювача
мм
70
Загальна кількість лопаток 
шт
12
16
Частота обертання валів
об/хв
25,5
25,5
Електропривід та трансмісія
Потужність електродвигуна
кВт
45
55
Робочий тиск у пневмоциліндрі
кг/см²
6 (0.6 МПа)
Габаритні та вагові параметри
А 
мм
1250
1650
Маса змішувача (без кришки), бл.
кг
6100
6600

Найменування / Опція
TSM-1250
TSM-1500
Базова комплектація змішувача
(включає автоматичну систему змащення Lincoln)
[ Ціна ]
[ Ціна ]
Опційне обладнання
Індивідуальна верхня кришка (під дозатори замовника)
По запиту
Скіповий підйомник (з лебідкою та напрямними)
По запиту
Датчик вологості
По запиту
Система промивання високого тиску
По запиту
Датчик температури суміші
По запиту
Спеціальна футеровка (HARDOX)
По запиту
Пульт керування
По запиту
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TSM 2000/TSM3000
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Технічні характеристики двовальних змішувачів серії TSM 2000/3000

Параметр
Одиниця вим.
TSM-2000
TSM-3000
Основні параметри продуктивності
Об'єм виходу готового бетону 
л
2000
3000
Продуктивність по готовому бетону, до
м³/год
100
150
Об’єм завантаження (сухі компоненти)
л
3375
4500
Час перемішування (стандартний бетон)
сек
30
Конструктивні та зносостійкі елементи
Максимальний розмір фракції заповнювача
мм
100
Загальна кількість лопаток 
шт
12
16
Частота обертання валів
об/хв
22
22
Електропривід та трансмісія
Потужність електродвигуна
кВт
2x37
2x55
Робочий тиск у пневмоциліндрі
кг/см²
6 (0.6 МПа)
Габаритні та вагові параметри
А 
мм
1500
2000
Маса змішувача (без кришки), бл.
кг
9000
10400

Найменування / Опція
TSM-2000
TSM-3000
Базова комплектація змішувача
(включає автоматичну систему змащення Lincoln)
[ Ціна ]
[ Ціна ]
Опційне обладнання
Індивідуальна верхня кришка (під дозатори замовника)
По запиту
Скіповий підйомник (з лебідкою та напрямними)
По запиту
Датчик вологості
По запиту
Система промивання високого тиску
По запиту
Датчик температури суміші
По запиту
Спеціальна футеровка (HARDOX)
По запиту
Пульт керування
По запиту
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