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ТЕХНІКО-КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
МОДУЛЬНА БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНА УСТАНОВКА MIX-S 100T
Загальна інформація про комплекс
Модульний бетонний завод MIX-S 100T розроблений для виготовлення високоякісних бетонних сумішей (пластичних П1-П4, жорстких та наджорстких) із фракцією заповнювача до 70 мм, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-96-2000.
Завдяки скиповій системі завантаження установка відрізняється не тільки надійністю але й компкатністью. Комплекс не вимагає заливки капітального фундаменту (достатньо ущільненого ґрунту або аеродромних плит ПАГ-14). Блокова конструкція зі встановленими пневмо- та електромагістралями дозволяє провести монтаж та запуск у роботу за 3-4 робочі дні.
Базові розрахункові параметри:
· Продуктивність по товарному бетону (цикл 60-75 сек): до 100 м³/год.
· Кліматичне виконання: Літнє (базове).
· Тип змішувача: Двовальний TSM-2000 (вихід 2000 л / 2.00 м³).
· Встановлена електрична потужність: ~ 180 кВт.
· Робочий тиск пневмосистеми: 0,6 МПа.
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	Найменування та технічний опис
	К-ть
	База / Опція
	Ціна / Дод. вартість

	Двовальний бетонозмішувач TSM-2000 (3375/2000 л)
Головний робочий вузол, що складається зі здвоєного барабана та двох валів із зустрічним обертанням. 12 лопаток створюють інтенсивну тривимірну траєкторію руху матеріалу, забезпечуючи 95% однорідності суміші за 30 секунд.
• Потужність: 2x37 кВт, частота обертання валів 22 об/хв.
• Футерування: Внутрішня поверхня, лопатки та скребки виконані зі зносостійкої сталі (товщина 10 мм-20мм).
• Обслуговування: Опорні підшипники винесені за межі зони змішування. Оснащений автоматичною станцією змащення ущільнень (Lincoln, Німеччина).
• Безпека: Індукційні датчики блокування кришок.
	1
	База
	Входить у вартість

	Ваговий дозатор цементу DM-C-900
Встановлюється над змішувачем на віброгасних підвісах. Діапазон дозування до 900 кг (похибка ±1%). Працює на базі трьох тензодатчиків (Zemic/HBM). 
	1
	База
	Входить у вартість

	Ваговий дозатор води (DM-W-400)
Забезпечує зважування до 400 кг рідини з точністю ±1%. Керування потоком здійснюється за допомогою електропневматичних клапанів Camozzi.
	1
	База
	Входить у вартість

	Ваговий дозатор хімдобавок (DM-А-20)
Призначений для точного введення добавок (діапазон 20 кг, похибка ±1%). Комплектується стійкими до хімікатів перетискними клапанами VM025 (WAM).
	2
	База
	Входить у вартість

	Ваговий дозатор хімдобавок (DM-А-60)
Призначений для точного введення добавок (діапазон 60 кг, похибка ±1%). Комплектується стійкими до хімікатів перетискними клапанами VM025 (WAM).
	1
	База
	Входить у вартість

	Вивантажувальна воронка
Приймальний конус для направлення готового бетону в автоміксер. Обладнаний вібратором проти налипання. Висота вивантаження – 3850 мм.
	1
	База
	Входить у вартість


[image: ][image: ]2. Комплекс зберігання та дозування інертних матеріалів
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	База / Опція
	Ціна / Дод. вартість

	Чотирьохвідсічний бункер інертних               DB 400 (4 х 20 м³)

	Сумарний об'єм 80 м³. Висота завантаження 5980 мм (встановлюється на блоки 1600 мм).
	1
	База
	Входить у вартість

	Ваговий стрічковий конвеєр-дозатор (DM-I-1800)

	Розташований під бункерами, підвішений на 4 тензодатчиках Zemic (похибка зважування ±2%, межа 3750 кг). Обладнаний мотор-редуктором PGR. З'єднання стрічки виконано механічними замками.
	1
	База
	Входить у вартість

	Захисні решітки бункерів

	Монтуються на верхній зріз бункерів для уловлювання негабаритних шматків породи.
	1 к-т
	Опція
	Входить у вартість


3. Система подачі інертних матеріалів (Скіп)
	Модель / Найменування
	Технічний опис та комплектація вузла
	К-ть
	Статус
	Ціна / Дод. вартість

	Підйомник скіповий (система подачі інертних)
	Призначений для дозованого підйому та вивантаження інертних матеріалів безпосередньо у бетонозмішувач .

• Привідний механізм: Базується на надійному мотор-редукторі (вир-во Туреччина) потужністю 18,5 кВт. Оснащений вбудованим електричним стоянковим гальмом для жорсткої фіксації ковша при зупинці або аварійному знеструмленні .

• Система позиціонування: Рух та точна зупинка скіпа в крайніх точках контролюється комплексом індуктивних безконтактних вимикачів (ВБИ) .

• Безпека: Вузол в обов'язковому порядку комплектується датчиком обриву каната (ДОК-1), що забезпечує миттєве апаратне блокування лебідки в позаштатних ситуаціях.
	1
	База
	Входить у вартість


4. Опорні металоконструкції
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	База / Опція
	Ціна / Дод. вартість

	Комплект опор та майданчиків
Просторова естакада змішувального блоку, сходи, поручні, майданчики обслуговування. Всі елементи вирізані на ЧПУ-лініях плазмового різання. Деталі проходять обов'язкову піскоструминну обробку перед нанесенням антикорозійного покриття (акрил-уретанова ґрунт-емаль УРФ-1101).
	1 к-т
	База
	Входить у вартість
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5. Система керування та електрообладнання (АСУ)
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	База / Опція
	Ціна / Дод. вартість

	Автоматизована система управління 
Повністю комп'ютеризована система на базі промислового контролера.
• Відсутність громіздких кнопкових пультів — інтуїтивний графічний інтерфейс.
• Інтелектуальні алгоритми компенсації: автоматичне врахування похибок зависання матеріалу (стовпа) під час закриття затворів.
• Пам'ять рецептур, ведення бази клієнтів та водіїв, автоматичне формування накладних і звітів за період.
	1 к-т
	База
	Входить у вартість



6. Пневмообладнання 
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	База / Опція
	Ціна / Дод. вартість

	Комплект пневматичної апаратури Camozzi (Італія)
Шафи керування пневматикою закритого типу (клас захисту IP 65). Містять фільтри-регулятори, маслорозпилювачі, клапани безпеки та манометри. Розведення до виконавчих механізмів виконано пластиковими магістралями.
	1 к-т
	База
	Входить у вартість

	Компресор поршневий (з ресивером 500 л)
Забезпечує номінальну витрату повітря до 2,0 м³/хв при тиску 1,0 МПа для безперебійної роботи всієї пневматики заводу.
	1
	База
	Входить у вартість




Умови оплати обладнання: 60 % - передоплата та  40 % - перед відвантаженням;
Умови оплати Шеф-монтажу:  100% після запуску обладнання;
Умови поставки: DDP, склад Замовника. Доставка  входить у вартість;
Термін поставки: 90 робочих днів з моменту отримання передоплати;
Термін монтажних і пусконалагоджувальних робіт: 15 робочих днів; 
Гарантійний термін:  15 міс. з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту відвантаження обладнання

 До початку монтажу Замовник повинен:
1. Підготувати площадку для встановлення обладнання. 
2. Підвести електроенергію з урахуванням пускових струмів та запасу (210 кВт) та воду під тиском до місця монтажу.
3. Надати підйомні механізми (Кран, фронтальний навантажувач)
4. Надати 1 зварювальника та 1 слюсаря для проведення монтажних робіт. 
5. Забезпечити двох фахівців Виконавця житлом на період монтажу.


Перелік додаткового обладнання для поставки
1. Склади цементу та системи транспортування (опція)
[image: ]Найменування та технічний опис
К-ть
Ціна, грн. з ПДВ
Силос цементу 100 т (Розбірний)

Складається з болтових обичайок/секторів, що дозволяє транспортування звичайними фурами. Комплектація аналогічна меншим моделям.
2

Комплект
 Поворотна засувка фірми WAM ITALY, ДН 300 з ручним приводом 
 Фільтр цементу SILAB14 WAM ITALY пневматичний
 Датчик рівня цементу лопатевий TOREX ITALY 
 Система аерації на базі вібро-аераторів VBS ITALY
 Клапан аварійний надлишкового тиску VCP фірми WAM ITALY 
2

Транспортуючий шнековий живильник
Призначений для перекачування цементу з силосу в дозатор. Довжина 9,5 м, діаметр корпусу 323 мм (гвинт 245 мм). Кут нахилу до 45 градусів. Продуктивність до 110 т/год. Оснащений проміжними підшипниками та люками для ревізії.
2











2. Зимовий комплект для всесезонної роботи  (опція)
[image: ]
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	Ціна, грн. з ПДВ

	Каркасні металоконструкції під обшивку
Посилені каркаси навколо змішувального блоку, галереї скіпа та бункерів інертних для кріплення утеплювача.
	1 к-т
	

	Укриття сендвіч-панелями (50 мм)
Теплоізоляційна обшивка заводу для роботи при мінусових температурах. Включає стінові панелі (220 м²), покрівельні панелі (44 м²), а також комплект дверей і металопластикових вікон.
	1 к-т
	

	Захисні кришки бункерів
Встановлюються на верхню частину бункерів для збереження тепла під час зимового розігріву матеріалів.
	1 к-т
	


3. Монтаж та пусконалагоджувальні роботи (опція)
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	Ціна, грн. з ПДВ

	Шеф-монтаж, ПНР та навчання персоналу
Механічний та електричний монтаж виконується силами Замовника під безпосереднім керівництвом інженерів ТОВ «АСД МАШГРУП». Включає тарування/юстирування всіх весових систем, налаштування програмного забезпечення, пробний запуск та навчання операторів Замовника. Термін виконання: 3-4 робочі дні (за умови готовності майданчика та наявності інертних).
	1
	


4. Гаряче цинкування металевих конструкцій (опція)
	Найменування та технічний опис
	К-ть
	Ціна, грн. з ПДВ

	Надзвичайна довговічність: Термін служби оцинкованих конструкцій може досягати 10–30 років, залежно від агресивності навколишнього середовища.
Висока корозійна стійкість: Покриття захищає метал навіть у складних умовах (вологість, промислові зони, морська вода)
	1
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