[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: ]
	Інтелектуальний контроль Одновального змішувача

	Опційно можливе встановлення датчиків для збору даних про стан змішувача, які обробляються системою керування. 
Це забезпечує інтелектуальний процес змішуванняНадійна трансмісія
Високомоментний циліндричний мотор-редуктор у поєднанні з ланцюговою передачею забезпечує ефективну передачу крутного моменту, плавну роботу змішувача та високу надійність навіть за інтенсивної експлуатації.
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Інтенсивний рух забезпечує абсолютну гомогенність суміші. Лопатки зі зносостійкого сплаву гарантують тривалий ресурс роботи
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Тепловий захист двигунів
Вбудовані термодатчики надійно захищають приводи від перегріву під час тривалих пікових навантажень.

Корпус змішувача
Зварна конструкція з товстолистової сталі, посилена профілями, що забезпечує високу жорсткість
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Технічні характеристики одновальних змішувачів серії DSM

Параметр
Одиниця вим.
DSM-1500
DSM-3000
Основні параметри
Робочий об'єм змішування
м³
1,5
3,0
Об'єм завантаження
м³
2,25
4,50
Продуктивність
м³/год
до 45
до 90
Час циклу змішування
сек
60–120
60–120
Робочий орган
Частота обертання головного валу
об/хв
54,7
40–45
Кількість деагломераторів
шт
2
4
Швидкість деагломераторів
об/хв
1500
1500
Електропривід
Потужність головного двигуна
кВт
30
55
Потужність деагломераторів
кВт
2×2,2
4×2,2
Сумарна встановлена потужність
кВт
34,4
63,8
Трансмісія
Тип мотор-редуктора
—
K09390AF VEG200L/4A
K09390AF VEG250M/4A
Номінальний момент на валу
Н·м
4715
9000
Пневмосистема
Робочий тиск
МПа
0,6
0,6
Габаритні параметри
A (довжина)
мм
3150
4700
Б (висота до завантаження)
мм
1531
1800
В (Загална висота)
мм
2020
2500
Г (Ширина)
мм
1760
2200
Д Міжвісьова відстань
мм
2260
2400
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Найменування / Опція
DSM-1500
DSM-3000
Базова комплектація змішувача
[ Ціна ]
[ Ціна ]
Опційне обладнання
Індивідуальна верхня кришка (під дозатори замовника)
По запиту
Скіповий підйомник (з лебідкою та напрямними)
По запиту
Система промивання високого тиску
По запиту
Датчик температури суміші
По запиту
Спеціальна футеровка (HARDOX)
По запиту
Пульт керування
По запиту
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ASD MASHGROUP (-

OJTHOBAJIGHI 3MIIITYBAYI CYXUX CYMIIIEA

CydacHi pillleHHs 3 BHCOKOO AKIiCTIO 3aMilllyBaHHA

Cepis DSM

JUs1 BHPOGHHIITBA TOTOBHX CyMimreit
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