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	Інтелектуальний контроль Одновального бетонозмішувача

	Опційно можливе встановлення датчиків для збору даних про стан змішувача, які обробляються системою керування. 
Це забезпечує інтелектуальний процес змішуванняНадійна трансмісія
Високомоментний циліндричний мотор-редуктор у поєднанні з ланцюговою передачею забезпечує ефективну передачу крутного моменту, плавну роботу змішувача та високу надійність навіть за інтенсивної експлуатації.



Система змішування
Інтенсивний рух забезпечує абсолютну гомогенність суміші. Лопатки зі зносостійкого сплаву гарантують тривалий ресурс роботи
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Корпус змішувача
Зварна конструкція з товстолистової сталі, посилена профілями, що забезпечує високу жорсткість



[image: ]Тепловий захист двигунів
Вбудовані термодатчики надійно захищають приводи від перегріву під час тривалих пікових навантажень.
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Серія SSM 
Технічні характеристики одновальних змішувачів серії SSM

Параметр
Одиниця вим.
SSM-375
SSM-500
SSM-750
SSM-1000
SSM-1250
SSM-1500
SSM-2000
SSM-2500
Основні параметри продуктивності
Об'єм виходу готового бетону
л
375
500
750
1000
1250
1500
2000
2500
Продуктивність по готовому бетону, до
м³/год
20
25
42
60
75
90
110
135
Об'єм завантаження (сухі компоненти)
л
560
750
1125
1500
1875
2250
3000
3750
Час перемішування (стандартний бетон)
сек
30
30
30
30
30
30
30
30
Конструктивні та зносостійкі елементи
Максимальний розмір фракції заповнювача
мм
70
70
70
70
70
70
100
100
Загальна кількість лопаток
шт
4
6
8
10
12
14
16
20
Частота обертання валу
об/хв
30
30
28,8
28,8
25,5
25,5
22
20
Електропривід та трансмісія
Потужність електродвигуна
кВт
15
18,5
30
37
45
55
2x37
2x45
Робочий тиск у пневмоциліндрі
кг/см²
6 (0,6 МПа)
Габаритні та вагові параметри
А
мм
2290
2050
2300
2550
2750
2950
3300
3550
Б
мм
2300(1200)
1400
1600
1750
1900
2050
2250
2450
В
мм
1360
1500
1700
1850
2150
2300
2500
2700
Вага
кг
1500
2650
3500
4200
5300
6200
7700
8200
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Найменування / Опція
SSM-375
SSM-500
SSM-750
SSM-1000
SSM-1250
SSM-1500
SSM-2000
SSM-2500
Базова комплектація змішувача
(включає автоматичну систему змащення Lincoln)
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
[ Ціна ]
Опційне обладнання
Індивідуальна верхня кришка (під дозатори замовника)
По запиту
Скіповий підйомник (з лебідкою та напрямними)
По запиту
Датчик вологості
По запиту
Система промивання високого тиску
По запиту
Датчик температури суміші
По запиту
Спеціальна футеровка (HARDOX)
По запиту
Пульт керування
По запиту
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ASD MASHGROUP ;)

OJHOBAJIbHI BETOHO3MIIITY BAYI

CyugacHi pillleHHs 3 BHCOKOIO SKICTIO 3aMiIlly BAHHS

Cepia SSM

JlA BHPOGHHITBA TOTOBHX cyMimteii, PITB Ta creniatbHHX GeTOHIB




image2.png




image3.png




